PrecSezione 13.5: Modulazione di frequenza L-FSK SuCapitolo 13: Modulazione numerica Sezione 13.7: Modulazione OFDMSegue

## 13.6Schema riassuntivo delle prestazioni

La tabella 13.2↑ mette a confronto le prestazioni ottenibili con le tecniche di modulazione fin qui discusse, per un segnale dati a banda minima, e con simboli costituiti da M= log2L bit. Se γ≠ 0, si deve aggiungere un termine (1  +γ)⎛⎝1 −(γ)/(4)⎞⎠ al denominatore sotto radice, procedendo come indicato al § 5.3.5↑

Metodo | M | Pe(bit) con codifica di Gray | Banda RF | ρ
| bit/simbolo | ed impulso a banda minima |  | [bit/sec/Hz]
bpsk | 1 | 12 erfc{√EbN0} | fb(1  +γ) | 1(1 +γ)
l-ask | log2L | 1M⎛⎝1  −1L⎞⎠erfc{√3EbN0M(L2−  1)} | fb(1  +γ)M | M(1 +γ)
qpsk | 2 | 12 erfc{√EbN0} | fb2(1  +γ) | 2(1 +γ)
l-psk | log2L | 1M erfc⎧⎩sin⎛⎝πL⎞⎠√EbN0M⎫⎭ | fb(1  +γ)M | M(1 +γ)
l-qam | log2L | 2M⎛⎝1  −1√L⎞⎠erfc{√32EbN0ML− 1} | fb(1  +γ)M | M(1 +γ)
l-fsk | log2L |  | fbLM | ML
incorente |  |  |  |
l-fsk | log2L | nota 213↑ a pag. 1↑ | fbL2M | M2L
coerente |  |  |  |

Table 13.2 Confronto tra metodi di modulazione numerica
PrecSezione 13.5: Modulazione di frequenza L-FSK SuCapitolo 13: Modulazione numerica Sezione 13.7: Modulazione OFDMSegue