PrecCapitolo 14: Transito nei circuiti e distorsioni SuCapitolo 14: Transito nei circuiti e distorsioni Sezione 14.2: BipoliSegue

## 14.1Caratterizzazione dei circuiti↓

Numero di porte
Le coppie di morsetti a cui applicare o da cui prelevare un segnale sono anche denominate porte. In questo senso i generatori ed le impedenze costituiscono reti ad una porta, mentre un sistema fisico dotato di relazione ingresso-uscita è una rete due porte.
Modello di rappresentazione
Un circuito può essere rappresentato mediante il suo modello circuitale, in cui sono evidenziati generatori, resistenze, impedenze, generatori controllati..., oppure il suo schema simbolico, in cui sono solo mostrate le relazioni funzionali tra i segnali in transito.
Proprietà delle reti due porte
Le proprietà di linearità, permanenza, realizzabilità ideale e fisica, stabilità, già definite al § 9.6↑ per i sistemi fisici, possono essere verificate o meno nelle reti due porte.
PrecCapitolo 14: Transito nei circuiti e distorsioni SuCapitolo 14: Transito nei circuiti e distorsioni Sezione 14.2: BipoliSegue