PrecSezione 13.8: Sistemi a spettro espanso SuCapitolo 13: Modulazione numerica Sezione 13.10: AppendiciSegue

## 13.9Altre possibilità

Diamo un accenno ad altre tecniche di modulazione numerica, che non vengono sviluppate in questo capitolo.
MSK (Minimum Shift Keying)
Simile all’fsk, ma con la variante di mantenere una continuità di fase tra simboli contigui, come accade per la famiglia di tecniche dette Continuous phase modulation o cpm [599] [599]`http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_phase_modulation`. Questa caratteristica consente una riduzione della banda occupata, in virtù dell’assenza di brusche variazioni di ampiezza.
Offset keying`[600] [600]`http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-shift_keying#Offset_QPSK``
Una variante del qam e qpsk, in cui i periodi di simbolo per i 2 rami sono sfasati del 50%. La capacità di sincronizzazione del ricevitore risulta migliore, e la banda ridotta.
Partial response QAM`[601] [601]`http://complextoreal.com/wp-content/uploads/2013/01/qpr.pdf``
Il segnale modulato è filtrato, e si introduce deliberatamente una isi in modo controllato. Migliora l’efficienza spettrale.
TCM (Trellis Coded Modulation) [602] [602]`http://en.wikipedia.org/wiki/Trellis_modulation`
Trellis significa traliccio, e tcm rappresenta un modo di realizzare una codifica di canale che impone vincoli alle possibili sequenze. Il numero di livelli è artificialmente aumentato, ma i punti della costellazione risultante non sono tutti possibili, anzi solo un ristretto numero lo è, in funzione dei simboli precedenti. Il risultato è un miglioramento della Pe (od una riduzione di Eb necessaria) a spese di una maggiore occupazione di banda.
Sistemi MIMO [603] [603]`http://en.wikipedia.org/wiki/MIMO`, `http://complextoreal.com/wp-content/uploads/2013/01/mimo.pdf`
Acronimo di Multiple Input Multiple Output, è realizzato utilizzando più di una antenna sia in trasmissione che in ricezione, attuando così una trasmissione in diversità in grado di aumentare la capacità di un collegamento radio grazie allo sfruttamento del fenomeno dei cammini multipli↓.
Radio Cognitiva [604] [604]`http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_radio`
Analizza come trasmettere intelligentemente in modo da usare i migliori canali radio a disposizione: analizzando con continuità lo spettro radio, modifica conseguentemente i parametri di trasmissione e ricezione per permettere un utilizzo più efficiente dello spettro radio nella propria regione di spazio.
PrecSezione 13.8: Sistemi a spettro espanso SuCapitolo 13: Modulazione numerica Sezione 13.10: AppendiciSegue