PrecSezione 16.1: Rumore nei bipoli passivi SuCapitolo 16: Rumore termico Sezione 16.3: Rumore nelle reti due porteSegue

## 16.2Rapporto segnale rumore dei generatori

Un generatore di tensione Vg(f), che possiede una propria impedenza interna Zg(f) a temperatura equivalente Tg(f), produce anch’esso un processo di rumore in virtù della componente reale Rg(f)= ℜ{Zg(f)} di Zg(f), e Zg(f) può quindi schematizzarsi con il circuito equivalente mostrato in figura. Pertanto, oltre alla potenza disponibile di segnale Wdg(f)=(Pg(f))/(4Rg(f)), troviamo anche una potenza disponibile di rumore Wdn(f)=(1)/(2)kTg(f), e dunque un rapporto segnale rumore disponibile
SNRg(f)=(Wdg(f))/((1)/(2)kTg(f))
che come osserviamo dipende da f, sia a causa di Wdg(f) che di Tg(f). Infine, notiamo che lo stesso valore di SNRg è esprimibile anche come rapporto tra le potenze di segnale anziché disponibili: infatti
SNRg(f)=(Pg(f))/(4Rg(f))⋅(1)/((1)/(2)kTg(f))=(Pg(f))/(2kTg(f)Rg(f))=(Pg(f))/(Pn(f))
PrecSezione 16.1: Rumore nei bipoli passivi SuCapitolo 16: Rumore termico Sezione 16.3: Rumore nelle reti due porteSegue