PrecSezione 6.5: Topologia di rete SuCapitolo 6: Reti di trasmissione a circuito Section 6.7: InstradamentoSegue

## 6.6Rete in fibra ottica↓

Nel periodo iniziale le fibre ottiche sono state usate prevalentemente nella rete di trasporto tra centrali di grado gerarchicamente elevato, mentre ora trovano impiego anche nella sezione di accesso. Per ciò che riguarda le modalità di trasmissione ottica, si rimanda al § 15.4↓; nel seguito illustriamo i dispositivi utilizzati, la topologia risultante, ed i sistemi di protezione.

### 6.6.1Dispositivi SDH

Come anticipato, la trasmissione sdh si avvale di elementi (vedi Fig. 6.21↓) che possono essere descritti in termini funzionali secondo la seguente classificazione:
RigeneratoriSono gli elementi di base, che consentono di suddividere su più tratte i collegamenti più lunghi, e che eliminano dal segnale in transito gli effetti del rumore e della dispersione temporale.
MultiplatoriCombinano tributari pdh ed sdh, in modo da inserirli in flussi a velocità più elevate.
Multiplatori Add and DropPermettono l’inserimento e l’estrazione di tributari a bassa velocità in/da un flusso in transito, e consentono la creazione di strutture ad anello.
Digital Cross ConnectA differenza di un adm, un dxc è interconnesso a più di un flusso sdh, e quindi può inserire un tributario (od un container) prelevato da un flusso entrante, all’interno di un diverso flusso uscente, realizzando così la funzione di commutazione.

Figura 6.21  Dispositivi sdh

### 6.6.2Topologia ad anello

Le reti in fibra ottica sono quasi sempre realizzate mediante degli anelli che congiungono tra loro i nodi di commutazione in forma ciclica. I dispositivi dxc↓ (Digital Cross Connect) sono infatti interconnessi a più di un anello, e svolgono la funzione di commutazione delle comunicazioni che devono essere inoltrate verso gli altri anelli.
Figura 6.23  Struttura collegamenti SDH nazionali - anno 2002

#### 6.6.2.1Rete di trasporto↓

Al 2002, l’interconnessione dei collegamenti sdh nazionali risultava permessa dalla struttura su tre livelli riportata in Fig. 6.23↑.

#### 6.6.2.2Rete di accesso in fibra

La capacità del trasporto sdh di accettare tributari di tipo Ethernet o ip, facilita la realizzazione di una rete completamente ottica, anche nella sezione di accesso. La fig. 6.24↓
Figura 6.24  Diffusione della fibra ottica nella rete di accesso
mostra alcuni casi pratici di accesso in fibra ottica. Iniziando da destra, sono mostrate delle reti Gigabit Ethernet (pag. 1↓) residenziali, interconnesse mediante switch di livello 2 ad un pop (Point of Presence), il cui router (12000) si interconnette ad un anello sdh a 655 Mbps, sul quale sono instradati i pacchetti ip diretti verso Internet, per il tramite del pop primario. In basso a sinistra, sono mostrati accessi a due Megabit, contenenti sia traffico voce che dati, che vengono inseriti in anelli sdh da 155 Mbps: quello al centro inoltra i canali voce verso la pstn, mentre quello di sinistra si interconnette nel backbone ip da 2.5 Gbps.

### 6.6.3Sistemi di protezione automatica↓

L’abbondanza di ottetti oam nella multiplazione sdh permette un monitoraggio costante della qualità del collegameno e di eventuali malfunzionamenti, al punto che gli stessi apparati di commutazione sono in grado di svolgere compiti di rimpiazzo automatico tra la linea andata fuori servizio, ed una riserva presente, come indicato nei seguenti schemi.
Protezione 1+1↓
In questo caso, ogni collegamento (vedi fig. 6.25↓) è provvisto di un collegamento di riserva. Qualora la via di esercizio vada fuori servizio, i terminali di linea che sono posti agli estremi se ne avvedono pressochè immediatamente, e provvedono a commutare la comunicazione sulla via di riserva.
Figura 6.25  Sistema di protezione 1+1
Collegamento ad anello↓
Come prima, per ognuna delle due direzioni di trasmissione è impegnata una diversa fibra ottica, ma in questo caso la via di ritorno (vedi fig. 6.26↓) si sviluppa investendo l’altra metà della circonferenza, percorsa nello stesso senso di rotazione. Aggiungendo un secondo anello di riserva (quello interno nella figura), anch’esso unidirezionale ma diretto in senso opposto al primo, la comunicazione può continuare anche nel caso in cui entrambi i collegamenti (generalmente co-locati) tra due nodi vadano fuori servizio.
Figura 6.26  Configurazione ridondante ad anello
PrecSezione 6.5: Topologia di rete SuCapitolo 6: Reti di trasmissione a circuito Section 6.7: InstradamentoSegue