PrecSezione 6.6: Rete in fibra ottica SuCapitolo 6: Reti di trasmissione a circuito Sezione 6.8: CommutazioneSegue

## 6.7Instradamento

Per questo argomento sono fornite solo alcune definizioni estremamente sommarie di tre possibili strategie, adottate nel corso della evoluzione delle reti telefoniche:
end to endo Right-through (da estremo ad estremo): la scelta del percorso è effettuata dalla centrale di origine, ad esempio in base al prefisso od all’inizio del numero, utilizzando delle tabelle di routing statiche. E’ la modalità dell’inizio della telefonia, in cui i commutatori erano elettromeccanici, ed i collegamenti verso altre centrali erano cablati. Ha l’enorme svantaggio che i cambiamenti alla topologia della rete si devono riflettere in cambiamenti di tutte le tabelle - o dei morsetti!
Link-by-linko Own-Exchange (tratta per tratta): ogni centrale decide in autonomia dove instradare (in uscita) le connessioni entranti, in base a sue tabelle dinamiche, ovvero informazioni che giungono dalla rete stessa. Si adatta alle modifiche della topologia ma non è affidabile al 100 %, potendo ad esempio produrre dei loop (o circoli viziosi);
Tramite ccs(Common Channel Signaling, segnalazione a canale comune): le decisioni sull’instradamento sono demandate ad una rete di segnalazione parallela ed indipendente da quella del traffico smaltito, e che collega tutte le centrali ad un unico organo di controllo (il canale comune), il quale determina l’instradamento in base alla sua conoscenza dello stato del traffico nella rete, e comunica contemporaneamente a tutte le centrali coinvolte nell’instradamento, come configurare i propri organi di commutazione per realizzare il collegamento richiesto.
PrecSezione 6.6: Rete in fibra ottica SuCapitolo 6: Reti di trasmissione a circuito Sezione 6.8: CommutazioneSegue