PrecCapitolo 6: Reti di trasmissione a circuito SuCapitolo 6: Reti di trasmissione a circuito Sezione 6.2: MultiplazioneSegue

## 6.1Introduzione

I casi di trasmissione finora analizzati fanno riferimento a collegamenti punto-punto, in cui una unica sorgente di informazione intende comunicare con un unico destinatario. Nella realtà, è assai più frequente il caso in cui i soggetti coinvolti nella comunicazione affidino la stessa ad una rete di collegamento, consegnando il messaggio al nodo di commutazione a cui hanno accesso. Il messaggio quindi, una volta determinato un percorso di attraversamento che coinvolga i nodi della rete più opportuni, giunge al destinatario, grazie anche alla presenza di informazioni addizionali, dette di segnalazione.
Le nozioni che seguono fanno esplicito riferimento alle reti di telefonia, dette anche a commutazione di circuito, allo scopo di fornire una panoramica dei principali aspetti delle stesse. Altri aspetti legati alle reti di trasmissione dati saranno illustrati a seguito della trattazione relativa alla teoria del traffico, assieme alle reti a commutazione di pacchetto.

### 6.1.1Elementi della rete telefonica↓

Con riferimento alla figura, si anticipa che discuteremo prima dei metodi di multiplazione che permettono alle diverse comunicazioni che terminano presso le interfacce utente/rete di essere aggregate da parte delle centrali locali per utilizzare un medesimo collegamento di giunzione interno alla rete di trasporto. Quindi, nel § 6.8↓ si esaminano i metodi di commutazione ed instradamento con cui viene individuato il percorso che una comunicazione deve intraprendere tra l’ingresso e l’uscita dalla rete di trasporto.

### 6.1.2La rete di accesso↓

E’ la parte più rilevante e pesante della rete, e consiste nel doppino in rame (pag. 1↓) che raggiunge la presa telefonica casalinga. All’interfaccia utente/rete sono così resi disponibili i servizi noti nel loro insieme come

- pots (Plain Old Telephone Service) - vedi § 6.9.1↓;
- isdn (Integrated Service and Data Network) - vedi § 6.9.2↓;
- adsl (Asimmetric Digital Subscriber Line) - che in realtà usa pots solo come tramite per raggiungere una rete ip vedi § 6.9.4↓.

Oltre a questi, sono ormai contemplati nella rete di accesso anche forme di collegamento diversi dal cavo, come

- accesso ottico - come nel caso ftth↓ (Fiber To The Home) [162] [162]http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_x, e che permette
  - di interconnettere un insieme più numeroso di collegamenti pots già multiplati assieme, come nel caso di un grosso centralino aziendale, sovrapponendosi allo scopo di un accesso isdn-pri;
  - di interconnettersi ad una rete ip ad una velocità maggiore di quella consentita dalla tecnologia adsl;
- accesso radio
  - gsm↓ [163] [163]http://it.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications - noto anche come sistema cellulare di seconda generazione [164] [164]La prima generazione si riferisce al sistema analogico tacs http://it.wikipedia.org/wiki/TACS, usa una rete diversa da pstn, ma vi si interconnette in modo naturale. Il gsm nasce come standard aperto, favorendone la diffusione mondiale e l’interoperabilità tra gestori (roaming), e si sviluppa in forma completamente numerica, sia per la codifica vocale, che per il meccanismo di accesso multiplo al mezzo trasmissivo [165] [165]http://en.wikipedia.org/wiki/Time_division_multiple_access, che adotta una organizzazione in trame; inoltre, ha introdotto la comunicazione dei messaggi sms [166] [166]http://it.wikipedia.org/wiki/SMS;
  - gprs↓ [167] [167]http://it.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service e umts [168] [168]http://it.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System - mentre il primo (detto di generazione 2.5) usa la rete gsm per trasmettere dati a pacchetto, con velocità dell’ordine di 30-70 kbps, il secondo (detto anche di terza generazione o 3G) supporta in modo integrato sia le comunicazioni vocali, che i dati a pacchetto, con velocità dell’ordine dei 300 kbps, che salgono (teoricamente) a 3 e 14 Mbps con le estensioni umts 2+ e hdspa rispettivamente;
  - WiFi [169] [169]http://it.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi e WiMax [170] [170]http://it.wikipedia.org/wiki/WiMAX - mentre il primo distribuisce l’accesso adsl su di un’area di estensione casalinga, il secondo ha una copertura di qualche chilometro, e permette collegamenti in mobilità. Entrambe permettono l’interconessione ad un Internet Service Provider o isp.

Altri tipi di offerte invece non possono essere considerate di accesso alla rete, pur se realizzate sfruttando sia la rete di accesso che quella di trasporto, come nel caso di

- cdn↓ (Circuito Diretto Numerico) - offre la connettività diretta e continuativa con un altra (ben specifica) interfaccia utente/rete, e pertanto viene a mancare la componente di commutazione;
- vpn↓ (Virtual Private Network) - come sopra, con la differenza che in questo caso la connettività è basata su di una comunicazione a pacchetto anziché a circuito.

PrecCapitolo 6: Reti di trasmissione a circuito SuCapitolo 6: Reti di trasmissione a circuito Sezione 6.2: MultiplazioneSegue